[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
nan=ROBOTY  BUDOWLANE
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	2	8	0	8.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=REMONT  KLATKI  SCHODOWEJ - klatka  III
ab=Warszawa, ul. 1 Maja 5 
ni=SM "NIEDŹ WIADEK"
ai=Warszawa, ul. 1 Maja 5 lok. 1
nk=	budowlana	E.Tokarski	budowlana
dt=10.09.2025r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[OKRESY ROZLICZENIOWE]
ok=I okres		1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
wa=0
kn=0	0	0
id=1591
nu=1

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1592
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=72.793
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	stopnie schodowe - piwnica		
wo=2.862	1	6*0,98*0,3+7*0,98*0,16						0		0
ko=	wejście - parter		
wo=7.005	1	2,17*1,3+1,07*0,54+7*1,07*0,31+8*1,07*0,15						0		0
ko=	korytarze na piętrach		
wo=16.618	1	4*(3,48*1,08+0,9*0,06+0,9*0,18+2*0,9*0,1)						0		0
ko=	biegi schodowe parter-strych		
wo=33.34	1	4*2*8*1,0*0,31+5*2*9*1,0*0,15						0		0
ko=	podesty na półpiętrach		
wo=8.788	1	4*1,1*1,07+4*1,02*1,0						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=4.18	1	3,8*1,1						0		0

[POZYCJA]
id=1593
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-01	2-02	0925-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Osłony okien folią polietylenową
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.311
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi wejściowe + okno		
wo=3.683	1	2,65*1,05+1,0*0,9						0		0
ko=	okna kl. schodowych na półpiętrach		
wo=4.14	1	3*1,2*1,15						0		0
ko=	okno na strychu		
wo=0.488	1	0,75*0,65						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1598
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-01	2-02	0925-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Osłony  folią polietylenową/ skrzynka pocztow, metalowe drzwiczki skrzynek instalacyjnych, drzwi wejściowych do lokali, na strychu , do piwnicy ( 2-stronnie ) i w piwnicy,
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=42.243
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	skrzynka pocztowa		
wo=1.437	1	0,8*0,75+2*(0,8+0,75)*0,27						0		0
ko=	grzejnik		
wo=0.946	1	1,1*0,86						0		0
ko=	drzwiczki inastalacyne na korytarzach kl. schodowych		
wo=7.68	1	4*(1,92*0,6+1,92*0,4)						0		0
ko=	skrzynka instalacyjna  na strychu		
wo=0.32	1	0,8*0,4						0		0
ko=	drzwi wejściowe do lokali		
wo=24.57	1	13*0,9*2,1						0		0
ko=	drzwi do schowka na strychu		
wo=1.89	1	0,9*2,1						0		0
ko=	drzwi do piwnicy ( 2-stronnie ) i w piwnicy		
wo=5.4	1	2*0,9*2,05+0,9*1,9						0		0

[POZYCJA]
id=1594
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=24.197
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	wejście		
wo=3.399	1	2,17*1,3+1,07*0,54						0		0
ko=	korytarze parter-4 piętro		
wo=16.618	1	4*(3,48*1,08+0,9*0,06+0,9*0,18+2*0,9*0,1)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=4.18	1	3,8*1,1						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1599
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-09	4-01	1215-09		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=81
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	stopnie schodowe		
wo=77	1	6+7+4*2*8						0		0
ko=	podesty		
wo=4	1	4						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=1600
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5.528
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.528	1	1,0*0,9+3*1,2*1,15+0,75*0,65						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1629
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich jednostronnie - skrzynka pocztowa  drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi na strychu do schowka, skrzynek i drzwiczek instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=37.756
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	skrzynka pocztowa		
wo=1.406	1	2*(0,8+0,75)*0,26+0,8*0,75						0		0
ko=	drzwi wejściowe do lakali i do schowka na strychu i w piwnicy 		
wo=28.35	1	13*0,9*2,1+2*0,9*2,1						0		0
ko=	skrzynki instalacyjne na korytarzach		
wo=7.68	1	4*(1,92*0,6+1,92*0,4)						0		0
ko=	skrzynka na strychu		
wo=0.32	1	0,8*0,4						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1601
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich dwustronnie -  drzwi wejściowych do budynku i  do piwnicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11.681
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi		
wo=11.681	1	(1,05*2,65+0,9*2,1)*2,5						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1625
pd=						0
na=Mycie po tynkowaniu i malowaniu rur instalacyjnych, korytek-pokryw instalacyjnych PCV
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1602
pd=						0
na=Wywóz gruzu kontenerem wraz z utylizacją
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=WYMIANA  DRZWI  DO  PIWNICY I NA  STRYCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=1585
nu=2

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1590
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych do piwnicy i do schowka na strychu
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.69	1	2*0,9*2,05						0		0

[ELEMENT 1]
na=REMONT KLATKI  SCHODOWEJ - prace malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1557
nu=3

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian / lamperii
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=133.566
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	piwnica		
ko=	ściana biegu schodowego po prawej stronie		
wo=3.78	1	2,8*1,35						0		0
ko=	lamperia w korytarzu / na przeciwko schodów		
wo=4.95	1	(2*2,1-0,9)*1,5						0		0
ko=	na wejściu do budynku		
wo=7.296	1	1,1*2,58-1,96*0,94+1,84*1,5+1,26*1,5+1,1*1,5						0		0
ko=	półka nad grzejnikiem		
wo=0.325	1	1,05*0,25+(1,05+2*0,25)*0,04						0		0
ko=	wzdłuż biegu na parter		
wo=6.93	1	2,45*1,3+2,58*2,63*0,5+2,82*(0,06+0,065)						0		0
ko=	korytarze		
wo=30.48	1	4*1,5*(2*1,08-2*0,9+2*3,48-2,1-0,9+2*0,18+4*0,1)						0		0
ko=	policzki biegów schodowych z parteru na 1p.		
wo=1.4	1	2*2,8*0,25						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=8.175	1	1,5*(3,8+1,45+2*0,1)						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe		
wo=25.14	1	4*1,5*(2,1+1,02+1,07)						0		0
ko=	biegi schodowe z parteru na strych		
wo=28.08	1	4*2*2,7*1,3						0		0
ko=	drzwi do malowania- jednostronnie+ościeżnica		
wo=17.01	1	6*0,9*2,1*1,5						0		0

[POZYCJA]
id=1558
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=192.175
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=2.228	1	(1+2*4)*2,75*0,09						0		0
ko=	strop w cz. korytarza w piwnicy / w świetle kl. schodowewj		
wo=2.352	1	2,1*(1,02+0,1)						0		0
ko=	strop nad schodami		
wo=2.744	1	2,8*0,98						0		0
ko=	biegi wejścia do piwnicy		
wo=12.49	1	2*2,57*(2,3+2,56)*0,5						0		0
ko=	strop przy wejściu do budynku		
wo=3.32	1	1,07*(1,44+0,16+0,07)+1,05*(1,3+0,16)						0		0
ko=	strop nad biegiem od wjścia do parteru		
wo=3.03	1	3,0*1,01						0		0
ko=	ściany biegów od wejścia do parteru		
wo=10.043	1	2,63*2,58*0,5+2,5*(2,58+2,74)*0,5						0		0
ko=	stropy korytarzy od parteru do 3p.		
wo=15.214	1	4*(3,48*1,08+0,9*0,05)						0		0
ko=	boki podcięgu od parteru do 3p.		
wo=2.592	1	4*2*1,08*0,3						0		0
ko=	ściany biegów z parteru do 3 p. 		
wo=40.238	1	3*[2,5*2,66+2,5*(2,6+2,81)*0,5]						0		0
ko=	ściany  podestów z  parteru do 3 p.		
wo=34.819	1	3*(2,1+1,02+1,07)*2,77						0		0
ko=	stropy biegów z parteru do 3p		
wo=17.877	1	3*(3,0*1,01+2,9*1,01)						0		0
ko=	ściany podestu z 3p na strych		
wo=6.408	1	2,1*3,13-(0,24+0,35)*0,28						0		0
wo=6.3	1	(1,15+1,1)*(2,85+2,75)*0,5						0		0
ko=	ściany biegów z 3p. na strych		
wo=17.253	1	2,50*(2,85+2,47)*0,5+2,5*(5,07+2,85)*0,5+0,25*2,81						0		0
ko=	stropodach nad kl. schodową		
wo=13.034	1	(2,1+2*0,28)*4,9						0		0
ko=	strop ( wnęka przy komórce lokatorskiej +bok podciągu )		
wo=1.903	1	1,1*(1,45+0,28)						0		0
ko=	bok stropu nad 3p. nad biegiem schodowym		
wo=0.33	1	1,1*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=1605
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0301-04	9-03	0301-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, biegach i spocznikach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone / przyjęto wykonanie 20 % nowych tynkow
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=38.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=38.44	1	192,2*0,2						0		0

[POZYCJA]
id=1640
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie boków - policzków biegów schodowych z parteru na strych podłoży preparatami betokontakt - owierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5.706
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.376	1	(2*4)*8*0,3*(0,36+0,2)*0,5						0		0
ko=	bok stropu na strychu ( nad schodami ) 		
wo=0.33	1	1,1*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=1641
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków na bokach-policzkach biegów schodowych  kat. III z gotowej suchej  zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm / wyrównanie z częścią lastrykową
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=22.33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	2*4*2,75						0		0
ko=	bok stropu na strychu ( nad schodami ) 		
wo=0.33	1	1,1*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=1603
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=105.715
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	w piwnicy		
wo=4.831	1	2,1*2,17+0,98*0,28						0		0
ko=	przy wejściu do budynku		
wo=11.722	1	2,17*2,76-1,05*2,65*0,5+1,44*2,6+1,3*2,6						0		0
ko=	ściany korytarzy na parter do 3p.		
wo=69.324	1	4*(3,48+2*1,08+0,9)*2,65						0		0
ko=	ścianu korytarza na strychu		
wo=13.997	1	3,8*2,75-0,35*0,28-0,24*0,28+1,45*2,56						0		0
wo=5.841	1	2*1,1*(2,56+2,75)*0,5						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1559
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0107-03	9-03	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. gładzone z suchej mieszanki tynkarskiej / przyjęto wykonanie 30 % nowego tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=31.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=31.71	1	105,7*0,3						0		0

[POZYCJA]
id=1560
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=233.245
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany		
wo=105.7	1	105,7						0		0
ko=	ściany biegów i podestów		
wo=127.545	1	12,49+10,04+40,238+34,819+6,408+6,3+17,25						0		0

[POZYCJA]
id=1561
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=64.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	stropy i ściany biegów i podestów		
wo=192.2	1	192,2						0		0
ko=	minus ściany biegów i podestów		
wo=-127.545	1	-127,545						0		0

[POZYCJA]
id=1562
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=235.445
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany		
wo=105.7	1	105,7						0		0
ko=	ściany biegów i podestów		
wo=127.545	1	127,545						0		0
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=2.2	1	2*4*2,75*0,1						0		0

[POZYCJA]
id=1563
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=64.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=64.6	1	64,6						0		0

[POZYCJA]
id=1564
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=235.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=235.5	1	235,5						0		0

[POZYCJA]
id=1565
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=300.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300.1	1	64,6+235,5						0		0

[POZYCJA]
id=1635
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie boków - policzków biegów schodowych z parteru półpiętra na strych - preparatami betokontakt
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4.704
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.704	1	(1+2*3)*8*0,3*(0,36+0,2)*0,5						0		0

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01 z.sz.5.3 	2-02	1505-01	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=281
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=304.8	1	300,1+4,7						0		0
ko=	minus tynk mozajkowy		
wo=-23.8	1	-23,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1567
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1504-08 z.sz.5.3 	2-02	1504-08	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Dwukrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym  lamperii - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=99.995
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany w piwnicy		
wo=10.76	1	(2*2,1-0,98-0,9)*1,5+2*2,8*1,3						0		0
ko=	ściany korytarzy z parteru na 3 p.		
wo=23.04	1	4*(3,48-0,9+2*1,08-2*0,9+0,9)*1,5						0		0
ko=	ściany korytarza na strychu		
wo=7.875	1	3,8*1,5+1,45*1,5						0		0
ko=	ściany biegów schodowych		
wo=28.08	1	4*2*2,7*1,3						0		0
ko=	ściany podestów		
wo=25.14	1	4*(2,1+1,02+1,07)*1,5						0		0
ko=	boki-policzki schodów+ bok stropu nad 3p.		
wo=5.1	1	4,7+0,4						0		0
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1626
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=50.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	rury fi 32		
wo=11.36	1	2,65+3*2,65+4*0,19						0		0
ko=	fi 45		
wo=10.6	1	4*2,65						0		0
ko=	fi 15-20		
wo=29	1	5,9+7,0+5,9+5,9+4,3						0		0

[POZYCJA]
id=1639
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:0:0981,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej ( drzwi wejściowe do mieszkań ) - jednostronnie skrzydła płytowe pełne + ościeżnice
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8.505
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.505	1	3*0.9*2.1*1.5						0		0

[ELEMENT 1]
na=POSADZKA  - wejście, korytarze, schody, spoczniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1568
nu=4

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1569
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0904-01	4-01	0904-01		1
mpn=1211
na=Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1604
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=1211
na=Zerwanie cokolika cementowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=68.73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	na wejściu		
wo=5.14	1	1,1+1,84+0,54+2*0,2+1,26						0		0
ko=	wzdłuż biegu		
wo=2.7	1	2,7						0		0
ko=	korytarze od parteru do 3p.		
wo=17.28	1	4*(2*1,08-2*0,9+2*3,48-2,1-0,9)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=5.25	1	3,8+1,45						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe		
wo=16.76	1	4*(2,1+1,02+1,07)						0		0
ko=	wzdłuż biegów schodowe z parteru na strych		
wo=21.6	1	4*2*2,7						0		0

[POZYCJA]
id=1612
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0501-01	C-2	0501-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach pod cokoliki; warstwa kontaktowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	w piwnicy		
wo=0.33	1	(2*2,1-0,9)*0,1						0		0
ko=	pod cokoliki na podeście przy wejściu o wys. 10 cm		
wo=0.514	1	(1,1+1,84+0,54+2*0,2+1,26)*0,1						0		0
ko=	pod cokoliki na korytarzach od parteru do 3p.		
wo=1.728	1	4*(2*1,08-2*0,9+2*3,48-2,1-0,9)*0,1						0		0
ko=	pod cokolik na korytarzu na strychu		
wo=0.637	1	(3,8+1,45+2*1,08-2*0,9+2*0,18+2*2*0,1)*0,1						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe		
wo=1.676	1	4*(2,1+1,02+1,07)*0,1						0		0
ko=	pod cokoliki wzdłóż biegów przyjęto średnią wys. 15 cm		
ko=	piwnica		
wo=0.84	1	2*2,8*0,15						0		0
ko=	od wejścia na parter		
wo=0.735	1	2*2,45*0,15						0		0
ko=	od parteru do strychu		
wo=3.24	1	4*2*2,7*0,15						0		0

[POZYCJA]
id=1613
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0502-07 0502-08	C-2	0502-07	 0502-08	1
mpn=31:0:20980,101211
na=Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące podłoże lastrykowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=70.272
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu 		
wo=3.399	1	2,17*1,3+1,07*0,54						0		0
ko=	korytarze na parterze do 3 p.		
wo=16.618	1	4*(3,48*1,08+0,9*0,06+0,9*0,18+2*0,9*0,1)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=4.324	1	3,8*1,1+2*0,18*2*2*0,1						0		0
ko=	podesty na półpiętrach		
wo=8.788	1	4*(1,1*1,07+1,02*1,0)						0		0
ko=	stopnie i podstopnice		
ko=	-------------------------------		
ko=	piwnica		
wo=3.312	1	7*0,98*0,3+8*0,98*0,16						0		0
ko=	od wejścia na parter		
wo=3.531	1	7*1,07*0,3+8*1,07*0,15						0		0
ko=	od parteru do strychu		
wo=30.3	1	4*2*8*1,01*0,3+4*2*9*1,01*0,15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1614
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0603-06 9914	C-2	0603-06	 9914	1
mpn=32:0:0981,101211
na=Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego - lastryko / preparatem betokontakt
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=70.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70.3	1	70,3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=30.366
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu		
wo=3.399	1	2,17*1,3+1,07*0,54						0		0
ko=	korytarze - parter - 3p.		
wo=16.618	1	4*(3,48*1,08+0,9*0,06+0,9*0,18+2*0,9*0,1)						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni na biegu  od dołu		
wo=-1.23	1	-(1,07+3*1,01)*0,3						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=4.324	1	3,8*1,1+2*0,18*2*2*0,1						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni na biegu  od dołu		
wo=-0.321	1	-1,07*0,3						0		0
ko=	podesty na pólpiętrach		
wo=8.788	1	4*(1,1*1,07+1,02*1,0)						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni na biegu od dołu		
wo=-1.212	1	-4*1,01*0,3						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1619
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0301-04	AT-23	0301-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=87.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	stopnie w piwnicy		
wo=5.88	1	6*0,98						0		0
ko=	stopnie od wejścia do parteru		
wo=8.8	1	8*1,1						0		0
ko=	stopnie z parteru na strych		
wo=72.72	1	4*2*9*1,01						0		0

[POZYCJA]
id=1620
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0303-05	AT-23	0303-05		1
mpn=1211
na=Okładziny podstopnic z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i szer. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=87.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	podstopnice w piwnicy		
wo=5.88	1	6*0,98						0		0
ko=	podstopnice od wejścia do parteru		
wo=8.8	1	8*1,1						0		0
ko=	podstopnice z parteru na strych		
wo=72.72	1	4*2*9*1,01						0		0

[POZYCJA]
id=1621
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1122-07	0-12II	1122-07		1
mpn=_1211
na=Cokoliki wysokości 10 cm na schodach  układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=94.93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu		
wo=5.14	1	1,1+1,84+0,54+2*0,2+1,26						0		0
ko=	korytarze od parteru do 3p.		
wo=17.28	1	4*(2*1,08-2*0,9+2*3,48-2,1-0,9)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=5.25	1	3,8+1,45						0		0
ko=	wzdłuż biegu w piwnicy		
wo=7.1	1	2*(6*0,3+7*0,25)						0		0
ko=	wzdłuż biegu od wejścia do parteru		
wo=8	1	2*(0,15+7*0,3+7*0,25)						0		0
ko=	wzdłuż biegów od parteru do strychu		
wo=17.2	1	4*(0,2+7*0,3+8*0,25)						0		0
wo=18.2	1	4*(0,15+8*0,3+8*0,25)						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe		
wo=16.76	1	4*(2,1+1,02+1,07)						0		0
ko=			

[ELEMENT 1]
na=TYNK  MOZAIKOWY  - wejścia do budynku wraz ze ścianami biegów schodowych na korytarz parteru
wa=0
kn=0	0	0
id=1577
nu=5

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1634
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie boków - policzków biegów schodowych z parteru na podest półpiętra podłoży preparatami betokontakt
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.564
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.564	1	8*0,3*(0,32+0,15)*0,5						0		0

[POZYCJA]
id=1579
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-06	0-17	2609-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=23.839
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15.973	1	2,17*2,76+1,44*2,6+1,3*2,6+1,1*2,6						0		0
ko=	minus 50 % powierzchni okien i drzwi		
wo=-2.741	1	-(1,05*2,65+1,0*0,9+0,9*2,0)*0,5						0		0
ko=	ściany biegów schodowych		
wo=10.043	1	2,63*2,58*0,5+2,5*(2,58+2,74)*0,5						0		0
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=0.564	1	8*0,3*(0,32+0,15)*0,5						0		0

[POZYCJA]
id=1610
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-08	0-17	2609-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	1,8+2,6						0		0

[POZYCJA]
id=1611
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0929-01	0-17	0929-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=23.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,8						0		0

[POZYCJA]
id=1609
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0929-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	0-17	0929-03	 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	1
mpn=2:0:091,4,101211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ( mozajka )  z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=23.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=BALUSTRADY 
wa=0
kn=0	0	0
id=1581
nu=6

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1607
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-03	4-04	0804-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	od wejścia do parteru		
wo=2.36	1	2.36						0		0

[POZYCJA]
id=1642
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zeskrobanie farby olejnej z balustrad
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=20.259
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	od parteru do strychu		
wo=20.259	1	4*2*2.67*0.9+1.15*0.9						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1643
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20.26	1	20,26						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=27.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	w piwnicy		
wo=2.4	1	2,4						0		0
ko=	parter		
wo=2.4	1	2,4						0		0
ko=	od parteru na strych		
wo=22.75	1	4*2*2,7+1,15						0		0
ko=			

