[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
nan=ROBOTY  BUDOWLANE
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	2	8	0	8.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=REMONT  KLATKI  SCHODOWEJ
ab=Warszawa, ul. Adamieckiego 12
ni=SM "NIEDŹWIADEK"
ai=Warszawa, ul. 1 Maja 5 lok. 1
nk=	budowlana	E.Tokarski	budowlana
dt=09.09.2025r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[OKRESY ROZLICZENIOWE]
ok=I okres		1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
wa=0
kn=0	0	0
id=1591
nu=1

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1592
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=69.333
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	wejście - parter		
wo=10.278	1	2.23*1.76+2.16*1.29+1.15*0.22+0,07*1,04+6*1.11*0.3+7*1.11*0.16						0		0
ko=	korytarz na parterze		
wo=3.934	1	1.04*2.35+1,18*0.94+0.9*0.08+1.0*0.18+0.92*0.14						0		0
ko=	korytarze na piętrach		
wo=12.191	1	3*(1.31*1.07+1.04*1.08+1.18*1.0+0,9*0,04+0,14*0,94+0,21*0,91)						0		0
ko=	biegi schodowe parter-strych		
wo=30.72	1	4*2*8*1.0*0.3+4*2*9*1.0*0.16						0		0
ko=	podesty na półpiętrach		
wo=8.284	1	4*1.14*1.0+4*0,98*0,95						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=3.926	1	2.13*1.06+1.57*0.91+0,26*0,92						0		0

[POZYCJA]
id=1593
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-01	2-02	0925-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Osłony okien folią polietylenową
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7.817
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi wejściowe + okno		
wo=3.328	1	2.65*1.04+0,65*0.88						0		0
ko=	okna kl. schodowych na półpiętrach		
wo=2.958	1	4*0,87*0,85						0		0
ko=	okno na strychu		
wo=0.74	1	0.87*0,85						0		0
ko=	wnęka natrychu		
wo=0.791	1	0,92*0,86						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1598
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-01	2-02	0925-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Osłony  folią polietylenową/ skrzynka pocztow, metalowe drzwiczki skrzynek instalacyjnych, drzwi wejściowych do lokali
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=38.359
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	skrzynka pocztowa		
wo=1.37	1	0,8*0,7+2*(0,8+0,7)*0,27						0		0
ko=	grzejnik		
wo=1.52	1	1,0*1,1+2*(1,0+1,1)*0,1						0		0
ko=	drzwiczki instalacyjne przy wejściu		
wo=0.672	1	1,46*0,46						0		0
ko=	drzwiczki inastalacyne na korytarzach kl. schodowych		
wo=6.304	1	4*(1.6*0.6+1.54*0.4)						0		0
ko=	szafki instalacyjne na korytarzach po lewej stronie		
wo=0.72	1	3*0.4*0.6						0		0
ko=	skrzynka instalacyjna na podeście kl. schodowej z 4 p. na strych		
wo=0.6	1	1.0*0.6						0		0
ko=	drzwi wejściowe do lokali		
wo=24.57	1	13*0.9*2.1						0		0
ko=	drzwi do schowka na strychu		
wo=1.89	1	0.9*2.1						0		0
ko=	skrzynki instalacyjne teletechniki na korytarzach		
wo=0.713	1	4*0.35*0.3+13*0.15*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=1594
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek z gresu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35.372
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	wejście		
wo=7.037	1	2.23*1.76+2.16*1.29+1.15*0.22+0.07*1.04						0		0
ko=	korytarze parter		
wo=3.934	1	1.04*2.35+1,18*0.94+0.9*0.08+1.0*0.18+0.92*0.14						0		0
ko=	korytarze na piętrach		
wo=12.191	1	3*(1.31*1.07+1.04*1.08+1.18*1.0+0.9*0.04+0.14*0.94+0.21*0.91)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=3.926	1	2.13*1.06+1.57*0.91+0,26*0,92						0		0
ko=	podesty na półpiętrach		
wo=8.284	1	4*1.14*1.0+4*0,98*0,95						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1599
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-09	4-01	1215-09		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami z gresu
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=75
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	stopnie schodowe		
wo=71	1	7+4*2*8						0		0
ko=	podesty		
wo=4	1	4						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=1600
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8.263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7.472	1	(0.65*0.88+5*0.87*0.85)*1,75						0		0
ko=	wnęka		
wo=0.791	1	0,92*0,86						0		0

[POZYCJA]
id=1637
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich jednostronnie - skrzynki pocztowej, drzwiczki skrzynek  instalacyjnych, drzwi wejściowych do lokali
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=38.359
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	skrzynka pocztowa		
wo=1.37	1	0,8*0,7+2*(0,8+0,7)*0,27						0		0
ko=	grzejnik		
wo=1.52	1	1,0*1,1+2*(1,0+1,1)*0,1						0		0
ko=	drzwiczki instalacyjne przy wejściu		
wo=0.672	1	1,46*0,46						0		0
ko=	drzwiczki inastalacyne na korytarzach kl. schodowych		
wo=6.304	1	4*(1.6*0.6+1.54*0.4)						0		0
ko=	szafki instalacyjne na korytarzach po lewej stronie		
wo=0.72	1	3*0.4*0.6						0		0
ko=	skrzynka instalacyjna na podeście kl. schodowej z 4 p. na strych		
wo=0.6	1	1.0*0.6						0		0
ko=	drzwi wejściowe do lokali		
wo=24.57	1	13*0.9*2.1						0		0
ko=	drzwi do schowka na strychu		
wo=1.89	1	0.9*2.1						0		0
ko=	skrzynki instalacyjne teletechniki na korytarzach		
wo=0.713	1	4*0.35*0.3+13*0.15*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=1638
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich dwustronnie -  drzwi wejściowych do budynku i do piwnicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi		
wo=11.615	1	(1.04*2.65+0.9*2.1)*2.5						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1625
pd=						0
na=Mycie po tynkowaniu i malowaniu rur instalacyjnych, korytek-pokryw instalacyjnych PCV
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1640
pd=						0
na=Wywóz gruzu kontenerem wraz z utylizacją
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=WYMIANA  DRZWI  DO  PIWNICY I  NA  STRYCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=1585
nu=2

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1590
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych do piwnicy i na strychu
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	do piwnicy		
wo=1.52	1	0.8*1.9						0		0
ko=	na strychu		
wo=1.8	1	0.9*2.0						0		0

[ELEMENT 1]
na=REMONT KLATKI  SCHODOWEJ - prace malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1557
nu=3

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian / lamperii
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=142.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	piwnica		
ko=	boki biegów schodowych 		
wo=6.24	1	2*2.4*1.3						0		0
ko=	ściany korytarza na przeciwko schodów		
wo=5.7	1	(1,1+1.6)*1.5+2*1,5*0.55						0		0
ko=	boki wnęki w ścianie		
wo=1.156	1	2*(1.14+1,0)*0.27						0		0
ko=	na wejściu do budynku		
wo=11.835	1	(3,13-1.04+2,23+3,35+0,22)*1.5						0		0
ko=	wzdłuż biegów od wejścia na parter		
wo=6.594	1	2.77*1.3+2.3*2.41*0.5+2.77*0.08						0		0
ko=	korytarze		
wo=36.54	1	4*1.5*(2*1.05+3.61-0,54-0.4+1,32)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=9.51	1	1.5*(3.7+1.57+1,07)						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe		
wo=24.66	1	4*1.5*(2.15+1.0+0,96)						0		0
ko=	biegi schodowe z parteru na strych		
wo=28.808	1	4*2*2.77*1.3						0		0
ko=	drzwi do malowania- jednostronnie+ościeżnica 		
wo=11.34	1	4*0.9*2.1*1.5						0		0

[POZYCJA]
id=1558
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=236.578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	boki policzki schodów 		
wo=4.432	1	(2*4)*2.77*0.2						0		0
ko=	strop w cz. korytarza w piwnicy / w świetle kl. schodowewj		
wo=2	1	(1,6+0,55)*0,93						0		0
ko=	strop nad schodami w piwnicy		
wo=2.376	1	2.4*0.99						0		0
ko=	biegi wejścia do piwnicy		
wo=10.406	1	2*2.2*(2.28+2.45)*0.5						0		0
ko=	strop przy wejściu do budynku		
wo=7.366	1	2.44*1.74+2.25*1.21+2,25*0,11+1,0*0,15						0		0
ko=	strop nad biegiem od wejścia do parteru		
wo=3.03	1	3.0*1.01						0		0
ko=	ściany biegów od wejścia do parteru		
wo=9.701	1	2.3*2.41*0.5+2.6*(2.61+2.72)*0.5						0		0
ko=	stropy korytarzy od parteru do 3p.		
wo=14.648	1	4*[1,38*1,08+1,02*(0,95+0,08)+1,18*(0,85+0,1)]						0		0
ko=	strop półpiętra od parteru do 3p.		
wo=7.912	1	4*2,15*(0,85+0,07)						0		0
ko=	bok stropu 4 p.nad biegiem schodowym		
wo=0.345	1	1.15*0.3						0		0
ko=	boki podcięgu od parteru do 3p.		
wo=2.246	1	4*2*1.08*0.26						0		0
ko=	ściany biegów z parteru do 3 p. 		
wo=26.67	1	4*2.54*(2.56+2.69)*0.5						0		0
wo=27.737	1	4*2,54*(2,73+2,73)*0,5						0		0
ko=	ściany  podestów z  parteru do 3 p.		
wo=43.73	1	4*(2.15+1,0+0,96)*2.66						0		0
ko=	stropy biegów z parteru do 3p		
wo=24	1	4*2*3.0*1.0						0		0
ko=	ściany podestu z 3p na strych		
wo=7.63	1	2.18*3.5						0		0
wo=6.764	1	(0,93+0,97)*(3.5+3,62)*0.5						0		0
ko=	ściany biegów z 3p. na strych		
wo=20.875	1	2.5*(3.62+2.68)*0.5+2.5*(4.9+5,5)*0.5						0		0
ko=	stropodach nad kl. schodową + boki 3 podciągów 		
wo=12.753	1	2.18*4.45+5*2,18*0,28						0		0
ko=	cd. j.w. strop ( wnęka lokalu mieszkalnego +bok podciągu )		
wo=1.957	1	1.03*(1.57+0.33)						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1605
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0301-04	9-03	0301-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, biegach i spocznikach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm z gotowych suchych mieszanek  cem.-wap. gładzone / przyjęto wykonanie 20 % nowych tynkow
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=47.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=47.32	1	236,6*0.2						0		0

[POZYCJA]
id=1632
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie boków-policzków biegów schodowych preparatem betokontakt - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5.721
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	biegi		
wo=5.376	1	(2*4)*8*0.3*(0.36+0.2)*0.5						0		0
ko=	bok stropu na strychu ( nad schodami )		
wo=0.345	1	1.15*0.3						0		0

[POZYCJA]
id=1629
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków na bokach-policzkach biegów schodowych kat. III z gotowej suchej zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm / wyrównanie z częścią lastrykową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=22.505
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22.16	1	(2*4)*2.77						0		0
ko=	bok stropu na strychu ( nad schodami )		
wo=0.345	1	1.15*0.3						0		0

[POZYCJA]
id=1603
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=124.752
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	w piwnicy		
wo=8.52	1	(1,1+1,6)*2.3+2*0,55*2,1						0		0
ko=	wnęka w ścianie		
wo=1.156	1	2*(1.14+1,0)*0.27						0		0
ko=	przy wejściu do budynku		
wo=20.817	1	(0,22+1,01+1,14+1,29)*2,55+0,88*2,09+(2,23+1,29)*2,74						0		0
ko=	ściany korytarzy na parterze		
wo=18.129	1	(3.63+1.36+2*0,9)*2.67						0		0
ko=	ściany korytarzy na 1p. do 3p.		
wo=55.809	1	3*(3.61+1,31+1.07+0.9)*2.7						0		0
ko=	ścianu korytarza na strychu		
wo=20.321	1	3.7*2,87+(1,07+0,91)*(2.87+2,68)*0,5+1,57*2,68						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1559
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0107-03	9-03	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. gładzone z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej / przyjęto wykonanie 30 % nowego tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=37.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=37.44	1	124,8*0.3						0		0

[POZYCJA]
id=1560
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=182.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany		
wo=124.8	1	124,8						0		0
ko=	ściany  podestów z parteru na strych		
wo=58.12	1	43.73+7.63+6,76						0		0

[POZYCJA]
id=1561
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=84.076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	stropy i ściany biegów i podestów		
wo=236.6	1	236.6						0		0
ko=	minus ściany biegów i podestów		
wo=-152.524	1	-(10,406+8,712+26,67+27,737+43,73+7,63+6,764+20,875)						0		0

[POZYCJA]
id=1562
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=281.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany		
wo=124.8	1	124,8						0		0
ko=	ściany biegów i podestów		
wo=152.5	1	152,5						0		0
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=4.432	1	(2*4)*2.77*0.2						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1563
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=88.532
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=84.1	1	84.1						0		0
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=4.432	1	(2*4)*2.77*0.2						0		0

[POZYCJA]
id=1564
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=281.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=281.7	1	281,7						0		0

[POZYCJA]
id=1565
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=370.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=370.2	1	88.5+281.7						0		0

[POZYCJA]
id=1633
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie boków-policzków biegów schodowych preparatem betokontakt - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5.721
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	biegi		
wo=5.376	1	(2*4)*8*0.3*(0.36+0.2)*0.5						0		0
ko=	bok stropu na strychu ( nad schodami )		
wo=0.345	1	1.15*0.3						0		0

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01 z.sz.5.3 	2-02	1505-01	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=347.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=375.9	1	370.2+5.7						0		0
ko=	minus tynk mozajkowy		
wo=-28.5	1	-28,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1567
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1504-08 z.sz.5.3 	2-02	1504-08	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Dwukrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym  lamperii - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=97.023
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany korytarza w piwnicy 		
wo=4.05	1	(1,1+1,6)*1.5						0		0
ko=	boki wnęki		
wo=1.156	1	2*(1.14+1,0)*0.27						0		0
ko=	ściany biegów		
wo=6.24	1	2*2.4*1.3						0		0
ko=	ściany korytarza parteru		
wo=10.185	1	(3.63+2*0,9+1.36)*1.5						0		0
ko=	ściany korytarzy z 1 p. do 3 p.		
wo=31.005	1	3*(3.61+1.07+0,9+1.31)*1.5						0		0
ko=	ściany korytarza na strychu		
wo=10.875	1	3.7*1,5+(1.07+0.91)*1,5+1.57*1,5						0		0
ko=	ściany biegów schodowych		
wo=28.808	1	4*2*2.77*1.3						0		0
ko=	boki-policzki biegów schodowych		
wo=4.704	1	(1+2*3)*8*0.3*(0.36+0.2)*0.5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1626
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=41.57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	rury fi 20-32		
wo=30.8	1	6,7+3*6.7+4.0						0		0
ko=	fi 45		
wo=10.77	1	2.67+3*2.7						0		0

[POZYCJA]
id=1634
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:0:0981,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - jednostronnie skrzydła płytowe pełne + ościeżnice
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=17.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi do malowania- jednostronnie+ościeżnica 		
wo=11.34	1	4*0.9*2.1*1.5						0		0
ko=	ościeżnice / 2szt-parter, 1szt-Ipiętro, 3szt- II piętro		
wo=5.67	1	6*0,9*2,1*0,5						0		0

[ELEMENT 1]
na=POSADZKA  - wejście, korytarze, schody, spoczniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1568
nu=4

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1604
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=1211
na=Zerwanie cokolika cementowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=73.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	na wejściu		
wo=7.69	1	2*3,06-1,04+2,25+0,22+2*0,07						0		0
ko=	wzdłuż biegu		
wo=2.77	1	2.77						0		0
ko=	korytarz na parterze		
wo=3.09	1	3.63+1,36-3*0.9+2*0,08+2*0,18+2*0,14						0		0
ko=	korytarze od 1p do 3p.		
wo=15.6	1	3*(3.61+1,31+2*1,07-3*0,9+2*0,04+2*0,17+2*0,21)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=5.96	1	3.7+1,07+1,57-0,9+2*0,26						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe z 1p do 3p		
wo=12.33	1	3*(2.15+1.00+0,96)						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe z 3p na strych		
wo=4.08	1	2,18+0,97+0,93						0		0
ko=	wzdłuż biegów schodowe z parteru na strych		
wo=22.16	1	2*4*2.77						0		0

[POZYCJA]
id=1612
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0501-01	C-2	0501-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach pod cokoliki; warstwa kontaktowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9.689
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod cokoliki na podeście przy wejściu o wys. 10 cm		
wo=0.789	1	(2*3.06-1.04+2.25+0.22+0,2+2*0.07)*0.1						0		0
ko=	pod cokoliki na korytarzu na parterze		
wo=0.309	1	(3.63+1.36-3*0.9+2*0.08+2*0.18+2*0.14)*0,1						0		0
ko=	pod cokoliki na korytarzu od 1 p do 3 p		
wo=1.56	1	3*(3.61+1.31+2*1.07-3*0.9+2*0.04+2*0.17+2*0.21)*0,1						0		0
ko=	pod cokolik na korytarzu na strychu		
wo=0.596	1	(3.7+1.07+1.57-0.9+2*0.26)*0,1						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe z 1p. do 3p.		
wo=1.233	1	3*(2.15+1.00+0.96)*0,1						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe z 3p na strych		
wo=0.408	1	(2.18+0.97+0.93)*0,1						0		0
ko=	pod cokoliki wzdłóż biegów przyjęto średnią wys. 15 cm		
ko=	piwnica		
wo=0.72	1	2*2.4*0.15						0		0
ko=	od wejścia na parter		
wo=0.75	1	2*2.5*0.15						0		0
ko=	od parteru do strychu		
wo=3.324	1	4*2*2.77*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=1613
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0502-07 0502-08	C-2	0502-07	 0502-08	1
mpn=31:0:20980,101211
na=Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące podłoże lastrykowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=74.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu 		
wo=7.037	1	2.23*1.76+2.16*1.29+1.15*0.22+0.07*1.04						0		0
ko=	korytarz na parterze		
wo=3.934	1	1.04*2.35+1.18*0.94+0.9*0.08+1.0*0.18+0.92*0.14						0		0
ko=	korytarze na piętrach		
wo=12.191	1	3*(1.31*1.07+1.04*1.08+1.18*1.0+0,9*0,04+0,14*0,94+0,21*0,91)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=3.926	1	2.13*1.06+1.57*0.91+0.26*0.92						0		0
ko=	podesty na półpiętrach z parteru na 3 p.		
wo=6.213	1	3*1.14*1.0+3*0.98*0.95						0		0
ko=	podest na półpiętrze z  3 p. na strych		
wo=2.074	1	1.16*0.97+1.02*0.93						0		0
ko=			
ko=	stopnie i podstopnice		
ko=	-------------------------------		
ko=	piwnica		
wo=3.816	1	6*0.97*0.32+0,97*0,22+0,32*1,2+8*0.97*0.15+1,2*0,16						0		0
ko=	od wejścia na parter		
wo=4.129	1	7*1.15*0.33+8*1.15*0.16						0		0
ko=	od parteru do strychu		
wo=30.72	1	4*2*8*1.0*0.3+4*2*9*1.0*0.16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1614
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0603-06 9914	C-2	0603-06	 9914	1
mpn=32:0:0981,101211
na=Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego - lastryko / preparatem betokontakt
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=32.675
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu		
wo=7.037	1	2.23*1.76+2.16*1.29+1.15*0.22+0.07*1.04						0		0
ko=	korytarze - parter 		
wo=3.934	1	1.04*2.35+1,18*0.94+0.9*0.08+1.0*0.18+0.92*0.14						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni o szer. 30 cm od strony zejścia  na dół		
wo=-0.3	1	-1.0*0.3						0		0
ko=	korytarze na piętrach		
wo=12.191	1	3*(1.31*1.07+1.04*1.08+1.18*1.0+0,9*0,04+0,14*0,94+0,21*0,91)						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni o szer. 30 cm od strony zejścia  na dół		
wo=-0.9	1	-3*1,0*0,3						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=3.926	1	2.13*1.06+1.57*0.91+0.26*0.92						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni o szer. 30 cm od strony zejścia  na dół		
wo=-0.3	1	-1,0*0,3						0		0
ko=	podesty na pólpiętrach		
wo=6.213	1	3*1.14*1.0+3*0.98*0.95						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni o szer. 30 cm od strony zejścia  na dół		
wo=-0.9	1	-3*1.0*0.3						0		0
ko=	podest na półpiętrze z  3 p. na strych		
wo=2.074	1	1.16*0.97+1.02*0.93						0		0
ko=	minus okładzina z kształtek stopni o szer. 30 cm od strony zejścia  na dół		
wo=-0.3	1	-1,0*0,3						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1619
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0301-04	AT-23	0301-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=87.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	stopnie w piwnicy		
wo=7.02	1	6*0.97+1,2						0		0
ko=	stopnie od wejścia do parteru		
wo=8	1	8*1.0						0		0
ko=	stopnie z parteru na strych		
wo=72	1	4*2*9*1.00						0		0

[POZYCJA]
id=1620
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0303-05	AT-23	0303-05		1
mpn=1211
na=Okładziny podstopnic z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i szer. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=87.99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=			
ko=	podstopnice w piwnicy		
wo=7.99	1	7*0.97+1,2						0		0
ko=	podstopnice od wejścia do parteru		
wo=8	1	8*1.0						0		0
ko=	podstopnice z parteru na strych		
wo=72	1	4*2*9*1.0						0		0

[POZYCJA]
id=1621
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1122-07	0-12II	1122-07		1
mpn=_1211
na=Cokoliki wysokości 10 cm na schodach  układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=90.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	podest przy wejściu		
wo=7.69	1	2*3,06-1,04+2,25+0,22+2*0,07						0		0
ko=	korytarz na parterze		
wo=3.09	1	3.63+1,36-3*0.9+2*0,08+2*0,18+2*0,14						0		0
ko=	korytarze od 1p do 3p.		
wo=15.6	1	3*(3.61+1,31+2*1,07-3*0,9+2*0,04+2*0,17+2*0,21)						0		0
ko=	korytarz na strychu		
wo=5.96	1	3.7+1,07+1,57-0,9+2*0,26						0		0
ko=	podesty międzypiętrowe z 1p do 3p		
wo=12.33	1	3*(2.15+1.00+0,96)						0		0
ko=	podest międzypiętrowy z 3p na strych		
wo=4.08	1	2,18+0,97+0,93						0		0
ko=	wzdłuż biegu od wejścia do parteru		
wo=7.7	1	2*(7*0.3+7*0.25)						0		0
ko=	wzdłuż biegów od parteru do strychu		
wo=16.8	1	4*(0.1+7*0.3+8*0.25)						0		0
wo=17.6	1	4*(8*0.3+8*0.25)						0		0
ko=			

[ELEMENT 1]
na=TYNK  MOZAIKOWY  - wejścia do budynku wraz ze ścianami biegów schodowych na korytarz parteru
wa=0
kn=0	0	0
id=1577
nu=5

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1579
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-06	0-17	2609-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=28.486
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany przy wejściu do budynku		
wo=20.817	1	(0,22+1,01+1,14+1,29)*2,55+0,88*2,09+(2,23+1,29)*2,74						0		0
ko=	ściany biegów od wejścia do parteru		
wo=8.712	1	2.3*2.41*0.5+2.4*(2.53+2.42)*0.5						0		0
ko=	boki wnęki w ścianie		
wo=0.541	1	2*(1,06+1,02)*0,13						0		0
ko=	boki-policzki schodów		
wo=0.554	1	2,77*0,2						0		0
ko=	minus 50 % powierzchni okien i drzwi o powierzchni > 1 m2		
wo=-2.138	1	-(0.8*1.9+1.04*2.65)*0.5						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=1610
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-08	0-17	2609-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9.57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.57	1	2.41+0,9+2,1+2*(1,06+1,02)						0		0

[POZYCJA]
id=1611
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0929-01	0-17	0929-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=28.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	28,5						0		0

[POZYCJA]
id=1609
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0929-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	0-17	0929-03	 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	1
mpn=2:0:091,4,101211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ( mozajka )  z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=28.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	28,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=BALUSTRADY 
wa=0
kn=0	0	0
id=1581
nu=6

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=1666
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-01	4-04	0804-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.36	1	2.36						0		0

[POZYCJA]
id=1607
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zeskrobanie farby olejnej z balustrad
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=20.259
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	od parteru na strych		
wo=20.259	1	4*2*2.67*0.9+1.15*0.9						0		0

[POZYCJA]
id=1584
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=20.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	20,3						0		0

[POZYCJA]
id=1624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=27.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	w piwnicy		
wo=2.4	1	2.4						0		0
ko=	parter		
wo=2.4	1	2.4						0		0
ko=	od parteru na strych		
wo=22.75	1	4*2*2.7+1.15						0		0

